논문제출 작성요령

2025년 한국방송·미디어공학회 하계학술대회 대학생 논문

20mm

35mm

25mm

논문제목 (국문) ＊영문논문은 영문

*저자명　　**저자명　　***저자명

*소  속　　**소  속　　***소  속

*이메일 주소

논문제목 (영문)

*저자명(영문)　　**저자명(영문)　　***저자명(영문)

*소  속(영문)　　**소  속(영문)　　***소  속(영문)

요약 (국문)

＊영문논문은 영문

35mm

25mm

10mm

1. 편 집 ▶2단 편집(본문) ▶참고문헌 포함 2~4면 이내 2. 글자크기 ▶논문제목: 13point ▶저자․소속명: 11point ▶논문의 내용: 9point 3. 글꼴 ▶함초롬바탕 (기타 폰트 사용 불가)		※ 논문 작성 시 1페이지(작성요령) 삭제 요망

20mm

15mm

5mm

20mm

2025 한국방송미디어공학회 하계학술대회를 위한 논문 작성 템플릿

저자1, *저자2, *저자3

한국대학교, *신라대학교

author1@gmail.com, *author2@naver.com, *author3@daum.net

Template for 2025 Summer Conference of the Korean Society of Broadcast Engineers

Anony Kim  *Anony Lee  *Anony Kang

Hankuk University  *Sinra University

요   약

본 논문에서는 정지영상에 주로 적용되어 왔던 히스토그램 등화 (histogram equalization) 기법을 실시간 동영상 화질향상에 이용할 수 있도록 확장한다. 우선, 동영상의 히스토그램 등화를 실시간으로 동작하기 위한 방안으로, 이전 프레임들의 히스토그램을 이용하여 현재 프레임의 변환 함수를 구성하는 방법을 제안한다. 또한 페이드-인 (fade-in) 등과 같이 장면 전환을 위한 특수 효과를 적용한 동영상이나 장면의 특성상 낮은 화소값이나 높은 화소값들만으로 구성된 동영상에 대해 히스토그램 등화를 적용할 경우 발생하는 문제점을 극복하기 위한 방법을 제시한다. 따라서 제안하는 알고리듬을 적용하여 동영상의 히스토그램 등화를 수행하면 실시간 동영상 처리가 가능할 뿐만 아니라, 다양한 특수 기법들을 사용한 동영상을 효과적으로 개선하여 향상된 화질의 동영상을 얻을 수 있다.

1. 서론

최근 들어 통신 기술의 급격한 발전에 힘입어, 음성 신호와 영상 신호를 포함하는 멀티미디어 데이터의 이용이 급속도로 증가하고 있다. 그러므로 동영상에 대한 수요도 지속적으로 증가하고 있으며 따라서 효과적인 동영상의 화질 향상 기법이 요구되고 있는 실정이다.

히스토그램 등화 기법은 주어진 영상의 샘플 분포에 기반하여 명암 대비를 향상하는 기법으로써 널리 알려져 있다 [1, 2]. 이러한 히스토그램 등화 기법은 간단한 구현으로 효과적인 화질 향상을 수행할 수 있으므로 의학 이미지 처리나 레이더 이미지 처리 등과 같은 다양한 분야에서 사용되고 있다 [3, 4, 5]. 일반적으로 히스토그램 등화 기법은 처리된 영상의 화소값 분포를 최저값에서 최대값까지 균일하게 확장시킴으로써 명암 대비를 효과적으로 향상시킬 수 있다 [5].

이렇게 높은 효용성에도 불구하고 동영상 처리에 히스토그램 등화 기법을 사용하기에는 많은 제약이 따른다. 우선 정지영상과는 달리 동영상의 경우 프레임간의 상관 관계를 고려해야 한다. 즉 정지 영상에서는 한 프레임만의 처리를 수행하기 때문에 문제가 발생하지 않지만, 동영상의 경우 각각의 프레임에 독립적으로 등화를 수행하면 시간의 변화에 따라 동일한 물체의 화소값이 불규칙적으로 변화하여 동영상 화질을 크게 손상시킬 수 있다. 또한 등화를 위해서는 프레임 내부의 모든 화소값의 분포를 계산한 후 변환 함수를 구하기 때문에 실시간 동영상 처리에는 적합하지 못하다.

2. 히스토그램 등화

히스토그램 등화는 출력 영상의 히스토그램 분포가 균일하게 되도록 처리하는 기법으로서 영상의 명암 대비를 향상시켜 화질을 개선시킨다. 먼저, L개의 이산 명암도 {X1, X2, … , XL-1}를 갖는 영상 X가 있고,